**岩心钻机底盘、护罩、液压油箱、柴油箱、操作台采购需求书**

中国地质科学院勘探技术研究所根据工作需要，欲采购岩心钻机底盘、护罩、液压油箱、柴油箱、操作台等部件，详见下表。诚邀相关供应商应答。

**应答书及报价单盖章签字**编辑完整，扫描为**一个PDF格式文件**，文件名以“**CG24-022公司全称**”命名，**营业执照、廉洁责任书、经营活动中无重大违法记录声明、联系人授权委托书、资质**等文件作为附件[于**2024年4月25日17：00前**一并发送至**KTSCG2024@126.com**](mailto:于2024年4月25日17：00前一并发送至KTSCG2024@126.com)邮箱。

联系电话：03162096884，联系人：赵先生

中国地质科学院勘探技术研究所

2024年4月22日

**岩心钻机底盘、护罩、液压油箱、柴油箱、操作台数量及技术指标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术指标 |
| 1 | 底盘(YDX-3） | 套 | 1 | 组件，自重约1吨，载重不小于6吨，安全系数≥3，最大长宽高尺寸3550x1950x1310，架构件占空比小于3%，平整度＜5mm，垂直度＜5mm，含标准件，定制 |
| 2 | 底盘(YDX-5） | 套 | 1 | 组件，自重不小于1.3吨，载重不小于15吨，安全系数≥3，最大长宽高尺寸5300x2300x1700，架构件占空比小于3%，平整度＜5mm，垂直度＜5mm，含标准件，定制 |
| 3 | 护罩（YDX-5） | 套 | 1 | 组件，长宽高约1800x1000x1200，厚3mm，围5面，底面镂空带边，正面气缸双开门，含五金件，标准件，现场校尺，定制 |
| 4 | 护罩（YDX-3） | 套 | 1 | 组件，长宽高约1500x900x1000，厚3mm，围5面，底面镂空带边，正面气缸单开门，含五金件，标准件，现场校尺，定制 |
| 5 | 液压油箱(YDX-3） | 套 | 1 | 组件，长宽高约730x500x1145，厚3mm，内部除尘清洁，含标准件，定制 |
| 6 | 液压油箱(YDX-5） | 套 | 1 | 组件，长宽高约600x500x1200，厚3mm，内部除尘清洁，含标准件，定制 |
| 7 | 柴油箱(YDX-3） | 套 | 1 | 不锈钢组件，长宽高约710x440x640，厚3mm，含液位计，标准件，定制 |
| 8 | 柴油箱(YDX-5） | 套 | 1 | 不锈钢组件，长宽高约800x650x780，厚3mm，含液位计，标准件，定制 |
| 9 | 操作台(YDX-3） | 套 | 1 | 组件，自重小于50kg，最大长宽高尺寸740x415x1070，架构件占空比小于5%，定制 |
| 10 | 操作台(YDX-5) | 套 | 1 | 组件，自重小于70kg，最大长宽高尺寸840x655x1200，架构件占空比小于5%，定制 |

其它要求：1. 外表面喷砂处理。

2. 正常工况下质保1年。

**应答书**

XXX公司具有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册，具有XXX经营资质，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，我公司诚意应答贵所发布的岩心钻机底盘、护罩、液压油箱、柴油箱、操作台部件采购需求。

供应商名称（签章）：

联系人：

联系电话：

邮 箱：

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 价格 |
| 1 | 底盘(YDX-3） | 套 | 1 | 组件，自重约1吨，载重不小于6吨，安全系数≥3，最大长宽高尺寸3550x1950x1310，架构件占空比小于3%，平整度＜5mm，垂直度＜5mm，含标准件，定制 |  |
| 2 | 底盘(YDX-5） | 套 | 1 | 组件，自重不小于1.3吨，载重不小于15吨，安全系数≥3，最大长宽高尺寸5300x2300x1700，架构件占空比小于3%，平整度＜5mm，垂直度＜5mm，含标准件，定制 |  |
| 3 | 护罩（YDX-5） | 套 | 1 | 组件，长宽高约1800x1000x1200，厚3mm，围5面，底面镂空带边，正面气缸双开门，含五金件，标准件，现场校尺，定制 |  |
| 4 | 护罩（YDX-3） | 套 | 1 | 组件，长宽高约1500x900x1000，厚3mm，围5面，底面镂空带边，正面气缸单开门，含五金件，标准件，现场校尺，定制 |  |
| 5 | 液压油箱(YDX-3） | 套 | 1 | 组件，长宽高约730x500x1145，厚3mm，内部除尘清洁，含标准件，定制 |  |
| 6 | 液压油箱(YDX-5） | 套 | 1 | 组件，长宽高约600x500x1200，厚3mm，内部除尘清洁，含标准件，定制 |  |
| 7 | 柴油箱(YDX-3） | 套 | 1 | 不锈钢组件，长宽高约710x440x640，厚3mm，含液位计，标准件，定制 |  |
| 8 | 柴油箱(YDX-5） | 套 | 1 | 不锈钢组件，长宽高约800x650x780，厚3mm，含液位计，标准件，定制 |  |
| 9 | 操作台(YDX-3） | 套 | 1 | 组件，自重小于50kg，最大长宽高尺寸740x415x1070，架构件占空比小于5%，定制 |  |
| 10 | 操作台(YDX-5) | 套 | 1 | 组件，自重小于70kg，最大长宽高尺寸840x655x1200，架构件占空比小于5%，定制 |  |
| 合 计 | | | | ¥： | |

**其它：**

1. 含税价格。

2. 含运输到廊坊龙河厂区的运费。